Zemāk norādītajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO city 250 Viss

SILENO city 300 Viss

SILENO city 350 Viss

SILENO city 380 Viss

SILENO city 400 Viss

SILENO city 450 Viss

SILENO city 470 Viss

SILENO city 500 Viss

SILENO city 550 Viss

SILENO city 600 Viss

smart SILENO city 250 Viss

smart SILENO city 300 Viss

smart SILENO city 450 Viss

smart SILENO city 500 Viss

smart SILENO city 600 Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

• Uzlādes strāvas uzraudzība

Pārbaudiet, vai uzlādes strāva ir tāda, kā paredzēts. Ja tā nav, tad pļāvējs atkal pieslēgsies pie uzlādes stacijas (līdz 8 reizēm). Ja tāpat neatbildīs prasībām, pļāvējs parādīs kļūdu 30 (uzlādes sistēmas kļūda).

• Sākuma punkta noteikšana palaišanas secībā.

• Kalibrēšana pieejama Uzstādīšanas rokasgrāmatā.

• Atbalsts ZoneProtect Art. Nr. 15021 (nāks 2022. gada sezonā).

• Atbalsts jauna drošības koda apstrādei, ja tiek nozaudēts PIN kods (256 baiti).

• Kļūdu labojumi.

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna pļāvēja programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO city 250 Viss

SILENO city 300 Viss

SILENO city 350 Viss

SILENO city 380 Viss

SILENO city 400 Viss

SILENO city 450 Viss

SILENO city 470 Viss

SILENO city 500 Viss

SILENO city 550 Viss

SILENO city 600 Viss

smart SILENO city 250 Viss

smart SILENO city 300 Viss

smart SILENO city 450 Viss

smart SILENO city 500 Viss

smart SILENO city 600 Viss

**Programmatūra ietver šādas izmaiņas:**

**• Sāciet palaišanas brīdī (pļāvējs tiek iedarbināts, nospiežot start, arī tad, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts)**

**• Uzlabota vadāmība (ja pļāvējs pļaušanas laikā ir iesprūdis šaurā ejā, tas uzmeklēs virzošo vadu un atgriezīsies uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi)**

**• Vairāki nelieli uzlabojumi**

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Visiem (smart) SILENO city modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija:

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

• Novērsta kļūda, kur robots apstājas un pagriežas pļaušanas procesa laikā.

• Dažādas optimizācijas, kas padarīs jūsu robotizēto zāles pļāvēju vēl uzticamāku dažādās situācijās.

• Pamatversija vairākām papildu funkcijām.

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna pļāvēja programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO city 250 Viss

SILENO city 300 Viss

SILENO city 350 Viss

SILENO city 380 Viss

SILENO city 400 Viss

SILENO city 450 Viss

SILENO city 470 Viss

SILENO city 500 Viss

SILENO city 550 Viss

SILENO city 600 Viss

smart SILENO city 250 Viss

smart SILENO city 300 Viss

smart SILENO city 450 Viss

smart SILENO city 500 Viss

smart SILENO city 600 Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

* **Spot Cutting:**

Šī funkcija ir lieliski piemērota vietām, kas tiek pļautas retāk, piemēram, zem batuta. Izmantojot šo funkciju, robotizētais zāles pļāvējs pļauj spirālveidā, lai nopļautu atsevišķus zāliena laukumus ar garāku zāli.

* **Sensoru kontrole:**

Robotizētais zāles pļāvējs automātiski pielāgo pļaušanas laiku atbilstoši zāliena augšanas ātrumam.

* **CorridorCut:**

Līdz 60 cm šauras ejas pļāvējam vairāk nav problēma. Pat strupceļi nav izaicinājums. Ir tikai viens noteikums - virzošais vads ir jāuzstāda visa garumā šaurā zonā.

* **Sala sensors:**

Sasalušas zāles pļaušana var kaitēt zālienam. Ja ir aktivizēts sala sensors, pļāvējs nesāks pļaut zāli, ja temperatūra būs zemāka par 5°C.

* **Slīpums:**

Zāles pļāvējs spēj strādāt līdz 35% stāvās nogāzēs.

* **Dažādi uzlabojumi, lai padarītu jūsu robotizēto zāles pļāvēju vēl uzticamāku dažādās situācijās.**