Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna pļāvēja programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO (R100Li) Viss

SILENO (R200Li) Viss

SILENO+ (R130Li) Viss

SILENO+ (R160Li) Viss

smart SILENO (R100LiC) Viss

smart SILENO+ (R130LiC) Viss

smart SILENO+ (R160LiC) Viss

smart SILENO+ (R200LiC) Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

* Uzlādes strāvas uzraudzība

Pārbaudiet, vai uzlādes strāva ir tāda, kā paredzēts. Ja tā nav, tad pļāvējs atkal pieslēgsies pie uzlādes stacijas (līdz 8 reizēm). Ja tāpat neatbildīs prasībām, pļāvējs parādīs kļūdu 30 (uzlādes sistēmas kļūda).

* Visiem modeļiem ir SensorControl.
* Atbalsts ZoneProtect Art. Nr. 15021 (nāks 2022. gada sezonā).
* Atbalsts jauna drošības koda apstrādei, ja tiek nozaudēts PIN kods (256 baiti).
* Kļūdu labojumi.

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna pļāvēja programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO (R100Li) Viss

SILENO (R200Li) Viss

SILENO+ (R130Li) Viss

SILENO+ (R160Li) Viss

smart SILENO (R100LiC) Viss

smart SILENO+ (R130LiC) Viss

smart SILENO+ (R160LiC) Viss

smart SILENO+ (R200LiC) Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

* Produktu uzlabojumi un programmaparatūras atjauninājumi.
* Atbalsts jaunajam modelim smart SILENO+ (R180LiC).

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Zemāk norādītajiem modeļiem ir pieejamas sekojošas izmaiņas:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO (R100Li) Viss

SILENO (R200Li) Viss

SILENO+ (R130Li) Viss

SILENO+ (R160Li) Viss

smart SILENO (R100LiC) Viss

smart SILENO+ (R130LiC) Viss

smart SILENO+ (R160LiC) Viss

smart SILENO+ (R200LiC) Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

Smart SILENO:

* Neregulārā kļūda, kad pļāvējs ilgāku laiku bija gaidīšanas režīmā, tagad ir novērsts.

Visiem pļāvējiem:

* Uzlabojumi šķēršļu pārvarēšanā.
* Vairāki nelieli uzlabojumi.

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.