Zemāk norādītajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO life 1000 Viss

SILENO life 1100 Viss

SILENO life 1250 Viss

SILENO life 700 Viss

SILENO life 750 Viss

SILENO life 800 Viss

SILENO life 850 Viss

smart SILENO life 1000 Viss

smart SILENO life 1100 Viss

smart SILENO life 1250 Viss

smart SILENO life 700 Viss

smart SILENO life 750 Viss

smart SILENO life 800 Viss

smart SILENO life 850 Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

• Uzlādes strāvas uzraudzība

Pārbaudiet, vai uzlādes strāva ir tāda, kā paredzēts. Ja tā nav, tad pļāvējs atkal pieslēgsies pie uzlādes stacijas (līdz 8 reizēm). Ja tāpat neatbildīs prasībām, pļāvējs parādīs kļūdu 30 (uzlādes sistēmas kļūda).

• Sākuma punkta noteikšana palaišanas secībā.

• Kalibrēšana pieejama Uzstādīšanas rokasgrāmatā.

• Atbalsts ZoneProtect Art. Nr. 15021 (nāks 2022. gada sezonā).

• Atbalsts jauna drošības koda apstrādei, ja tiek nozaudēts PIN kods (256 baiti).

• Kļūdu labojumi.

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Zemāk norādītajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO life 1000 Viss

SILENO life 1100 Viss

SILENO life 1250 Viss

SILENO life 700 Viss

SILENO life 750 Viss

SILENO life 800 Viss

SILENO life 850 Viss

smart SILENO life 1000 Viss

smart SILENO life 1100 Viss

smart SILENO life 1250 Viss

Smart SILENO life 700 Viss

smart SILENO life 750 Viss

smart SILENO life 800 Viss

smart SILENO life 850 Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

• Sāciet palaišanas brīdī (pļāvējs tiek iedarbināts, nospiežot start, arī tad, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts)

• Uzlabota vadāmība (ja pļāvējs pļaušanas laikā ir bloķēts šaurā ejā, tas pārmeklēs virzošo vadu un atgriezīsies uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi)

• Vairāki nelieli uzlabojumi

Mēs iesakām atjaunināt zāles pļāvēju ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

Zemāk norādītajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija:

Modelis Sērijas diapazons

SILENO life 1000 Viss

SILENO life 1100 Viss

SILENO life 1250 Viss

SILENO life 700 Viss

SILENO life 750 Viss

SILENO life 800 Viss

SILENO life 850 Viss

smart SILENO life 1000 Viss

smart SILENO life 1100 Viss

smart SILENO life 1250 Viss

Smart SILENO life 700 Viss

smart SILENO life 750 Viss

smart SILENO life 800 Viss

smart SILENO life 850 Viss

Programmatūra ietver šādas izmaiņas:

* CorridorCut:

Līdz 60 cm šauras ejas pļāvējam vairāk nav problēma. Pat strupceļi nav izaicinājums. Ir tikai viens noteikums - virzošais vads ir jāuzstāda visa garumā šaurā zonā.

* Sala sensors:

Sasalušas zāles pļaušana var kaitēt zālienam. Ja ir aktivizēts sala sensors, pļāvējs nesāks pļaut zāli, ja temperatūra būs zemāka par 5°C.

* Slīpums:

Zāles pļāvējs spēj strādāt līdz 35% stāvās nogāzēs.

* Dažādi uzlabojumi, lai padarītu jūsu robotizēto zāles pļāvēju vēl uzticamāku dažādās situācijās.